Раздел­ 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во | Требования к гарантийному сроку оборудования |
| 1 | Самоходный вилочный электрический погрузчик | **Технические характеристики:**  Номинальная грузоподъемность, кг - не менее 2500.  Тип двигателя - электрический/переменный ток.  Аккумулятор не менее 48 V, не менее 500 Ah.  Высота подъема от пола, мм - не менее 5000.  Наклон вил/мачты (вперед/назад) град. - не менее 3/6.  Дорожный просвет, мм - не менее 110.  Габаритные размеры погрузчика по высоте, мм:  не более 2600.  Длина вил, мм - не менее 1070  Тяговый двигатель кВт - не менее 10.  Двигатель подъема кВт - не менее 8,6.  Количество колес спереди/сзади - 2/2  Колеса – суперэластик.    **Комплектация поставки:**   * Самоходный вилочный электрический погрузчик; * Одна пара вил, установленная на погрузчик; * Отдельное специальное зарядное устройство; * Информативный монитор управления; * Проблесковый маяк; * Домкрат; * Ключ баллонный; * Комплект ЗИП в составе:   + специальный ключ для гайки цилиндра,   + набор ключей,   + отвертка,   + ареометр,   + шприц для смазки,   + накидные головки с воротком.   **Дополнительные требования, предъявляемые к оборудованию:**  Поставляемое оборудование должно быть новым ( год выпуска не ранее 2018 года), не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у оборудования не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, оборудование должно быть технически исправным.  Погрузчик должен работать с различными габаритными грузами как внутри, так и снаружи производственных помещений (на улице).   Корпус рамы погрузчика должен представлять собой цельно-каркасную конструкцию в прочном сварном исполнении.   Аккумуляторная батарея (АКБ) должна иметь прочный, герметичный корпус, устойчивый к вибрации и ударам. На корпусе аккумулятора должна быть маркировка, которая определяет номинальную емкость, вес АКБ и др. Ёмкости батареи должно быть достаточно для непрерывной работы погрузчика не менее восьми часовой рабочей смены. Зарядка АКБ должна производиться без снятия с погрузчика.  Для обеспечения безопасности перемещения грузов:   * предусмотреть информативный монитор управления (индикацию), где будет показываться состояние батареи, скорость погрузчика, режим управления, счетчик моточасов. * предусмотреть проблесковый маячок.   **Комплект технической документации оборудования:**   * Паспорта и сертификаты на погрузчик, АКБ; * Техническое описание оборудования; * Руководство по эксплуатации на русском языке; * Инструкции по обслуживанию погрузчика и АКБ на русском языке; * Документация представляется на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра и 1 экземпляр в электронном виде на электронном носителе (CD-ROM).   Поставщик обязан произвести монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, подготовку специалистов Заказчика (по работе на погрузчике и техническому обслуживанию) в количестве не более 3 (трех) человек в объеме, необходимом для работы на оборудовании.  **Техническая эксплуатация оборудования:**  Поставщик гарантирует соответствие оборудования комплекту документации и требованиям технических условий.   **Условия поставки:**   * Оборудование поставляется на местонахождение Заказчика: 430034, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. * Оборудование поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений при транспортировке. | шт. | 1 | Не менее 24 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12, акта ввода оборудования в эксплуатацию, акта проведения инструктажа. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12), акта ввода оборудования в эксплуатацию и акта проведения инструктажа допускается применение универсального передаточного документа. Гарантийный срок на оборудование продлевается соизмеримо времени простоя оборудования по причине выхода его из строя в период гарантии.  Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме. |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

Остальные позиции остаются неизменными.