**Приложение №8**

Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения договора).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Тепловизор | Тепловизор должен быть включен в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Температурная чувствительность не более 0,075·10-3 К при 30°C;Диапазон измерений: от –20 °C до +650 °C;Погрешность измерений: до плюс 100 °C не более 2 °C, свыше плюс 100 °C не более 2 %;Ударопрочный сенсорный дисплей с размером диагонали не менее 3,5 дюймов;Инфракрасное разрешение экрана не менее 320 x 240 пикселей;Наличие функции автоматической и ручной фокусировки;Наличие встроенного лазерного дальномера;Наличие функции совмещения ИК- и реального изображения.В комплекте: кейс для переноски не менее 1 шт, ремешок наручный не менее 1 шт, карта флеш памяти объемом не менее 2 гигабайт не менее 1 шт, зарядное устройство не менее 1 шт, литиево-ионный аккумулятор не менее 2 шт. | шт. | 1 |

***Инструкция по заполнению пункта 1 (Технические характеристики товара) Заявки на участие в приглашении делать оферты в электронной форме.***

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

- «не менее … и не более …» - должен указать конкретный показатель, входящий в указанный диапазон, без слов «не менее… и не более …», при этом крайние значения входят в диапазон.

Остальные позиции остаются неизменными.

Требования к гарантийному сроку оборудования: не менее 24 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.