**Приложение №8**

Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения договора).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Комплект промышленной мебели | Комплект промышленной мебели, в составе:   1. **Стол радиомеханика для электромонтажных работ и пайки 3 шт.**   Ширина стола не менее 1400 мм, не более 1600 мм;  Глубина стола не менее 600 мм, не более 800 мм;  Высота стола не менее 700 мм, не более 900 мм;  Толщина столешницы не менее 23 мм;  Материал рабочих поверхностей: текстолит толщиной не менее 4 мм;  Каркас стола из металла выдерживающий равномерно распределенную нагрузку не менее 300 кг.  Высота надстройки с полками не менее 1700 мм, не более 1900 мм;  Металлические полки из листового металла, выдерживающие равномерно распределенную нагрузку не менее 80 кг;  Количество полок не менее 2 шт.  Ширина полки не менее 1400 мм, не более 1600 мм  Ширина полки точно соответствует ширине стола  Подвесная тумба  Количество выдвижные ящиков не менее 3 шт.;  Выдвижные ящики, выдерживающие нагрузку не менее 35 кг на телескопических направляющих;  Внутренний размер ящиков (Ширина х Высота х Глубина), не менее 350×120×400 мм;  Покрытие поверхностей из эпокси-полиэфирной порошковой краски.\*  Наличие светодиодного светильника мощностью не менее 50 Вт.  Класс энергоэффективности светильника не ниже «А»;  **2) Шкаф инструментальный с полками, 1 шт.**  Металлический двухдверный, оснащённый ключевым замком  Ширина не менее 900, не более 1100 мм;  Глубина не менее 500, не более 600 мм;  Высота не менее 1800, не более 2000 мм;  Каркас шкафа, выдерживающий равномерно распределенную нагрузку не менее 500 кг;  Пластиковые подпятники, не менее 4 шт.;  Металлические полки из листового металла выдерживающие равномерно распределенную нагрузку не менее 80 кг, не менее 8 шт.;  Ширина полок не менее 900, не более 1100 мм  Ширина полок точно соответствует ширине шкафа  Глубина полок не менее 500, не более 600 мм  Глубина полок точно соответствует глубине шкафа  Покрытие поверхностей из эпокси-полиэфирной порошковой краски.\*  **3) Шкаф инструментальный с полками и ящиками, 1 шт.**  Металлический двухдверный, оснащённый ключевым замком  Ширина не менее 900, не более 1100 мм;  Глубина не менее 500, не более 600 мм;  Высота не менее 1800, не более 2000 мм;  Каркас шкафа, выдерживающий равномерно распределенную нагрузку не менее 500 кг;  Пластиковые подпятники для стоек, не менее 4 шт.;  Металлические полки из листового металла, выдерживающие равномерно распределенную нагрузку не менее 80 кг, не менее 4 шт.;  Ширина полок не менее 900, не более 1100 мм  Ширина полок точно соответствует ширине шкафа  Глубина полок не менее 500, не более 600 мм  Глубина полок точно соответствует глубине шкафа  Выдвижные ящики, выдерживающие нагрузку не менее 35 кг на телескопических направляющих;  Количество ящиков не менее 10 шт.;  Ящики расположены в основании, в 2 столбца, занимать не более половины высоты шкафа  Внутренний размер ящиков (Ширина х Высота х Глубина), не менее 350×120×400 мм;  Покрытие поверхностей из эпокси-полиэфирной порошковой краски.\*  **4) Однотумбовый верстак с регулируемой столешницей 1 шт.**  Ширина не менее 1500 мм, не более 1600 мм;  Глубина не менее 750 мм, не более 800 мм;  Высота не менее 900 мм, не более 1100 мм;  Наличие регулировки высоты столешницы;  **Выдерживаемая распределенная нагрузка на столешницу в нижнем положении не менее** 500 кг и не менее 350 кг в поднятом положении;  Подвесная тумба с выдвижными ящиками на телескопических направляющих с центральным замком:  не менее 4 ящиков, каждый с внутренним размером (Ширина х Высота х Глубина), не менее 500×70×400 мм;  не менее 1 ящика с внутренним размером (Ширина х Высота х Глубина), не менее 500×290×400 мм;  **Выдерживаемая распределенная нагрузка на ящик не менее 45 кг;**  **Материал** корпуса и опор – листовой металл толщиной не менее 1,5 мм;  Поперечины: труба квадратного сечения размером не менее 40х40 мм;  Толщина столешницы не менее 25 мм;  Материал рабочих поверхностей: оцинкованный металл толщиной не менее 1,2 мм;  Покрытие поверхностей из эпокси-полиэфирной порошковой краски.\*  \*Комплект промышленной мебели выполнен в единой цветовой гамме. | компл. | 1 |

***Инструкция по заполнению пункта 1 (Технические характеристики товара) Заявки на участие в приглашении делать оферты в электронной форме.***

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

- «не менее … и не более …» - должен указать конкретный показатель, входящий в указанный диапазон, без слов «не менее… и не более …», при этом крайние значения входят в диапазон.

Остальные позиции остаются неизменными.

Требования к гарантийному сроку товара не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.