**Приложение №8**

**Техническое задание**

**(описание объекта закупки и условий исполнения договора).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Комплект компьютерной техники | 1. **Ноутбук – 5 шт.**

Разрешение экрана: Full HD;Тип накопителя: твердотельный (SSD);Объем накопителя (SSD): не менее 500 гигабайт;Объем оперативной памяти: не менее 8 гигабайт;Размер диагонали: не менее 15 дюймов;Объем графического контроллера: не менее 2 гигабайт;Базовая частота процессора: не менее 1600 мегагерц;Количество ядер процессора: не менее 4 шт;Количество потоков процессора: не менее 8 шт.Наличие установленной операционной системы;Наличие установленного офисного программного обеспечения.1. **Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт.**

Технология печати: лазерная;Тип печати: черно-белая;Формат печати: А4;Наличие ЖК-дисплея;Наличие функции сканирования;Наличие копировального аппарата;Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): не менее 40 стр/мин;Максимальное разрешение печати: не менее 1200×1200 dpi;Наличие функции двухсторонней печати;Максимальное разрешение сканирования: не менее 600×600 dpi;Наличие функции двухстороннего сканирования;Наличие устройства автоподачи сканера;Время выхода первого черно-белого отпечатка: не более 6 секунд;Картриджи в комплекте: не менее 3. | компл. | 1 |

***Инструкция по заполнению пункта 1 (Технические характеристики товара) Заявки на участие в приглашении делать оферты в электронной форме.***

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

- «не менее … и не более …» - должен указать конкретный показатель, входящий в указанный диапазон, без слов «не менее… и не более …», при этом крайние значения входят в диапазон.

Остальные позиции остаются неизменными.

Требования к гарантийному сроку оборудования: не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.