Приложение №7

**Проект договора**

**Договор поставки № \_\_\_\_\_\_**

г. Саранск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и **Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1. Заказчик поручает, Поставщик принимает на себя обязательства по поставке аппарата для сварки оптических волокон (далее - оборудование, Товар), в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим нормативным актам, государственным стандартам и технологическим нормативам, условиям, действующим правилам и нормам пожарной безопасности и производственной санитарии.

**2. Условия поставки Товара**

2.1. Срок поставки: 9 (девять) недель с момента подписания настоящего Договора. Поставщик вправе поставить Товар досрочно с предварительного письменного согласия Заказчика.

2.2. Поставка Товара осуществляется путем доставки Товара по месту нахождения Заказчика: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. Поставщик обязуется предоставить Оборудование свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, не находящимся в залоге или под арестом, прошедшим надлежащее таможенное оформление, при необходимости.

2.3. Передача Товара производится по товарной накладной, которую подписывают уполномоченные представители Сторон. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной. Одновременно с передачей Товара Поставщик передает Покупателю счет-фактуру на общую стоимость Товара, с указанием номеров грузовых таможенных деклараций на импортный товар, сертификаты соответствия, декларации качества и прочие необходимые документы.

2.4. В случае, если при приемке Товара обнаружится несоответствие ассортимента и количества поставляемого Товара, Заказчик вправе требовать от Поставщика заменить Товар в соответствии с ассортиментом и количеством, определенном условиями настоящего Договора. Поставщик обязуется осуществить замену Товара по требованию Заказчика в течение 10 дней с момента получения требования о замене Товара.

2.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик обязуется произвести замену некачественного Товара в течение 10 дней с момента получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатков в поставленном Товаре.

2.6. Срок гарантийного обслуживания товара: 12 месяцев с даты приемки товара (подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12) *либо более длительный срок в соответствии с коммерческим предложением Победителя запроса предложений*.

2.7. Заказчик уполномочивает \_\_\_\_\_\_\_\_ *(должность)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Ф.И.О.)* на приемку Товара, обозначенного в Техническом задании.

**3. Цена Договора. Порядок расчетов**

3.1. Общая цена настоящего Договора составляет *(в соответствии с коммерческим предложением Победителя запроса предложений).***\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в т.ч. НДС \_\_\_% в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.** (если Поставщик является плательщиком НДС).

3.2. Оплата Товара производится Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета на оплату в размере 100% от общей цены, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Товарной накладной на Товар.

3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. В цену Договора включены все расходы Поставщика, в том числе по поставке Товара, доставке, гарантийному обслуживанию, страхованию, транспортные, таможенные, налоговые и иные расходы, а также налоги, сборы, предусмотренные действующим законодательством, все затраты, издержки и другие расходы. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3.5. В соответствии с п.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по соглашению Сторон могут быть изменены размер и (или) срок оплаты и (или) объем Товара в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

**4. Ответственность Сторон**

4.1. За нарушение исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных настоящим Договором, в том числе срока поставки, указанного в п.2.1 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Поставщика уплаты пени в размере 0,01% от общей цены настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п.3.2 настоящего Договора, Поставщик вправе требовать с Заказчика уплаты пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.4. За поставку Товара ненадлежащего качества, непоставку Товара, Заказчик вправе требовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 5% от общей цены настоящего Договора.

4.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку/штраф из суммы, подлежащей уплате по настоящему Договору.

4.6. Уплата пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

**5. Форс-мажор**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обязательств непреодолимой силы (стихийное бедствие, военные действия, изменение действующего законодательства и др. чрезвычайное и непредотвратимые обстоятельства), если они непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

5.2. Сторона, которая в силу наступления форс-мажорных обстоятельств, не может должным образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна в трехдневный срок с момента наступления таких обстоятельств уведомить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

**6. Прочие условия**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Техническое задание (Приложение №1 к настоящему Договору).

**7. Порядок разрешения споров**

7.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров по Договору путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

**8. Адреса и банковские реквизиты Сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поставщик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |  | **Покупатель:** **Автономное учреждение** **«Технопарк - Мордовия»**ИНН 1326211834, КПП 132701001, ОГРН 1091326002020Юридический/почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3.Тел./факс (8342) 33-35-33, e-mail: tpm-13@yandex.ru.р/с 40603810539150000009 в Мордовском отделении № 8589 Сбербанка России (ПАО) г.Саранска, к/с 30101810100000000615, БИК 048952615. УФК по Республике Мордовия (Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия» л/с 30096Ч60080), р/с 40601810552891000001, Отделение – НБ Республика Мордовия г.Саранск, БИК 048952001.**Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Якуба/** |

Приложение №1

к договору №\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **назначение Оборудования**

Оборудование предназначено для сварки в автоматическом и ручном режиме оптических волокон с активным выравниванием по сердцевине и оболочке.

**1. основные технические требования**

**1.1. Требования, предъявляемые к Оборудованию**

1.1.1. *Общие требования*

1.1.1.1. В цену Договора включены все расходы Поставщика, в том числе по поставке Товара, доставке, гарантийному обслуживанию, страхованию, транспортные, таможенные, налоговые и иные расходы, а также налоги, сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, все затраты, издержки и другие расходы.

1.1.1.2. Все оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении, не ранее 2017 года выпуска. Оборудование не должно быть собрано из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно иметь торговую марку. Все Оборудование должно соответствовать требованиям, установленным в проекте договора и техническом задании.

1.1.1.3. Импортное оборудование должно быть официально предназначено для поставки в Российскую Федерацию, иметь сертификаты соответствия (декларации качества).

1.1.1.4. Все части комплекта оборудования должны быть совместимы между собой

*1.1.2. Требования к сертификации*

1.1.2.1. Должны быть представлены сертификаты соответствия (декларации качества) на все поставляемое оборудование. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим нормативным актам, государственным стандартам и технологическим нормативам, условиям, действующим правилам и нормам пожарной безопасности и производственной санитарии.

*1.1.3. Требования к технической документации*

1.1.3.1 Поставщик должен представить инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе.

**1.2. гарантийные обязательства**

1.2.1. Гарантийное обслуживание распространяется на весь объем поставленного Товара. Гарантия качества распространяется на Товар в целом и на все комплектующие его части.

1.2.2. Для всего комплекта Оборудования все обнаруженные во время гарантийного периода неисправности устраняются Поставщиком в течение 10 дней после получения извещения о неисправности. Гарантийное обслуживание должно осуществляться по адресу поставки Товара. В случае необходимости доставки оборудования в сервисные центры и обратно, расходы за доставку несет Поставщик.

1.2.3. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены или сертифицированы тем же производителем, что и исходное комплектующее оборудование и иметь не худшие функциональные характеристики по сравнению с запасными частями, которые Поставщик заменяет. Допускается установка запасных частей иного производителя, только если производитель оборудования, указанного в спецификации, официально подтвердил совместимость устанавливаемых запасных частей с оборудованием, поставляемому по настоящему Договору.

1.2.4. Поставщик должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания оборудования.

1.2.5. Гарантийный срок увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Оборудование вследствие его недостатков, либо начинает течь заново в случае замены Оборудования на новое.

1.2.6. Поставщик гарантирует соответствие качества материалов, Оборудования и комплектующих изделий государственным стандартам и техническим регламентам, а также техническим условиям производителя, и предоставление соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качество, а также отсутствие недостатков в поставленном Оборудовании.

**1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ТОВАРА**

1.3.1. Уполномоченный представитель Заказчика непосредственно в момент приемки оборудования от Поставщика осуществляет принятие Товара, поставленного в соответствии с условиями Договора посредством визуального осмотра по количеству, качеству и ассортименту. В случае несоответствия Товара обычно предъявляемым к такому Товару требованиям, Заказчик вправе не принимать такой Товар и предоставить мотивированный отказ от приемки Товара.

1.3.2. В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки Товара, Поставщик должен устранить все замечания Заказчика в установленные Договором сроки.

1.3.3. После подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12, права на Оборудование переходят к Заказчику.

**2. СПЕЦИФИКАЦИЯ и Технические требования, предъявляемые к ОБОРУДОВАНИЮ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование оборудования | Описание оборудования | Кол-во, шт. | Срок гарантии | Цена за единицу, в т.ч. НДС (руб.) | Стоимость, в т.ч. НДС (руб.) |
| 1. | Аппарат для сварки оптических волокон | **Технические характеристики:**Поддерживаемые волокна:-одномодовые (SM, ITUT G.652)-многомодовые (ММ, ITUT G.651)-cо смешенной областью дисперсии (DS, ITUT G.653)-волокна для FTTx (G.657)Свариваемый диаметр оболочки, диапазон, мкм -минимальное значение не более 80-максимальное значение не менее 150Диаметр защитного покрытия, диапазон, мкм-минимальное значение не более 100-максимальное значение не менее 3000Длина зачищаемых волокон, диапазон, мм-минимальное значение не более 5-максимальное значение не менее 16**Метод юстировки волокон:**-по сердцевине волокна-по оболочке волокна-по профилю яркостиОценка потерь сварки: -по сердцевине и оболочкеФункция внесения потерь в месте сварки: -Преднамеренное внесение потерь для создания в линии фиксированного аттенюатора, диапазон -минимальное значение не более 0,1 дБ-максимальное значение не менее 15 дБ-с шагом, не более 0,1 дБТипичные потери при сварке, не более дБ-0,02 для SM; -0,01 для ММ; -0,04 для DS; -0,04 для NZDSКоэффициент отражения от сварного соединения, не менее, дБ 60Меню на русском языкеНе менее 100 предустановленных и программируемых пользователем программЦветной ЖК-экран, диагональ, мм, ±20 мм 120Увеличение изображения волокна, кратность, не менее -300х для раздельного просмотра по осям X и Y-200х для одновременного просмотра по осям X и YСпособ калибровки дуги -автоматическая-ручнаяПечка термоусадки со встроенным нагревателем, с не менее 30 режимами нагреваДлина применяемых термоусадочных трубок, не менее, мм 60Ресурс батареи, не менее 200 сварок с термоусадкойРесурс электродов, не менее 5000 сварокГабаритные размеры, ДхШхВ, мм, ±15 мм 150x165x150Масса, кг, ±0,2 кг 2.5Источник питания: AC от 100 до 240В (50/60Гц), DC от 10 до 15В**В комплект входит:**1. Аккумуляторная батарея, не менее 1 шт.
2. Прецизионный скалыватель, не менее 1 шт.

Технические характеристики прецизионного скалывателя:Диаметр волокна, мкм, ±5 мкм 125 Диаметр защитного покрытия волокна, мкм, ±5 мкм 250Диаметр буферного покрытия волокна, мкм, ±5 мкм 900Отклонение угла скола от 90 градусов, не более, ° 0.5Ресурс ножа, не менее 48 000 сколовДлина очищенного волокна после сколадля единичного волокна в покрытии 250 мкм-минимальное значение не более 6 мм-максимальное значение не менее 20 ммдля единичного волокна в покрытии 900 мкм-минимальное значение не более 10 мм-максимальное значение не менее 20 ммдля ленточного волокна, не менее 10 ммГабаритные размеры, ДхШхВ, мм, ±5 мм 70 x 80 x 40Вес, г, ±20 г 180В комплект прецизионного скалывателя входит:-Пластина для укладки волокна, не менее 1 шт.-Механизм сбора сколотого волокна, не менее 1 шт.-Малый контейнер для сбора сколотого волокна, не менее 1 шт.-Большой контейнер для сбора сколотого волокна, не менее 1 шт.-Боковая крышка, не менее 1 шт.-Шестигранный ключ, не менее 1 шт.-Футляр, не менее 1 шт.-Руководство по эксплуатации на русском языке, не менее 1 шт.1. Комплект запасных электродов, не менее 1 комплекта
2. Сетевой адаптер/адаптер зарядного устройства, не менее 1 шт.
3. Сетевой шнур питания, не менее 1 шт.
4. USB кабель, не менее 1 шт.
5. Приемный лоток для термоусадочных трубок , не менее 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации на русском языке, не менее 1 шт.
7. Отвертка, не менее 1 шт.
8. Дозатор для спирта, не менее 1 шт.
9. Жесткий кейс– не менее 1 шт.

  | 1 | Не менее 12 месяцев с даты приемки товара (подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.) |  |  |
| **Поставщик:** |  **Заказчик:** |
|  | **Генеральный директор****АУ «Технопарк - Мордовия»** |

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Якуба/** |